**Tâche mère phase de destruction**

Autorisation porte 1, 2 et 3

Mutex place parking

Mutex requêtes

Mutex place

File d’attente entrée (x3)

Mémoire partagée

requêtes

Mémoire partagée

Place de parking

File d’attente sortie

Pour chacune des tâches, la réception du pid est attendue à l’aide d’un wait\_pid avant de poursuivre l’exécution du code

Tâche manager Sortie

Tâche entrée Blaise Pascal Autre

Tâche entrée Blaise Pascal Prof

Tâche entrée Gaston Berger

SIGUSR 2

SIGUSR 2

SIGUSR 2

SIGUSR 2

SIGUSR 2

Tâche horloge

pid de simulation